|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 （设备技术参数） | 投标文件对应描述 | 偏离情况 | 原产地及制造商 | 节字标志认证证书号、中国环境标志认证证书编号 | 备 注 |
| 一、咨询受理室设备 |
| 1 | 计算机Acer Veriton D430 | I3-7100/4G/1T/19.5 | I3-7100/4G/1T/19.5 | 无 | 深圳、宏碁股份有限公司 | CQC18701196739、 CEC2018ELP00700959 | 无 |
| 2 | 证卡识别器德卡T10-ZC | 1、接触式卡支持 主卡座支持1个ISO7816标准卡尺寸，采用下降式卡座，可使用20万次。支持的卡型是符合ISO7816的异步卡如：T=0、T=1的CPU卡，同步卡如常用的存储卡AT24系列,4442,4428等卡型； 2、非接触式卡支持 支持阅读ISO14443TypeB的中华人民共和国第二代身份证卡； 3、支持读写ISO14443TypeA的非接触卡型支持PHILIPS公司的MF1ICS50、MF1ICL10、MF1ICS70 、Mifare Pro、Mifare Ultralight、Mifare Desfire、SIEMENS公司的SLE44R35、SLE44R31等；4、磁条卡支持（可选） 支持1、2、3轨的磁条的读功能（可选功能）；5、核心平台 采用ARM技术的开发平台；6、二次开发 提供设备端的二次开发平台（采用ARM开发平台）； 7、PSAM卡接口 同时可附加4个符合GSM 11.11的Sim的卡尺寸SAM卡座；8、状态显示 4个LED指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态；9、打印接口 串行接口1个，可外接串行票据打印机 ；10、存储支持（可选） 提供4MBIT的可读写空间用于用户存储数据用，根据用户需求可可定制存储空间空量； 11、操作系统 支持Windows 98、Me、2K、XP、2003下的部分用户二次开发； 12、内部时钟 内部实时时钟； 13、与PC通讯类型 USB接口、RS232； 14、电源 5V,具有过压保护； 15、所遵循的标准 ISO 7816、IS014443、GSM11.11、FCC、ROHS、CE、CCC； 16、其他特性 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台；17、支持在线升级。 | 1、接触式卡支持 主卡座支持1个ISO7816标准卡尺寸，采用下降式卡座，可使用20万次。支持的卡型是符合ISO7816的异步卡如：T=0、T=1的CPU卡，同步卡如常用的存储卡AT24系列,4442,4428等卡型； 2、非接触式卡支持 支持阅读ISO14443TypeB的中华人民共和国第二代身份证卡； 3、支持读写ISO14443TypeA的非接触卡型支持PHILIPS公司的MF1ICS50、MF1ICL10、MF1ICS70 、Mifare Pro、Mifare Ultralight、Mifare Desfire、SIEMENS公司的SLE44R35、SLE44R31等；4、磁条卡支持（可选） 支持1、2、3轨的磁条的读功能（可选功能）；5、核心平台 采用ARM技术的开发平台；6、二次开发 提供设备端的二次开发平台（采用ARM开发平台）； 7、PSAM卡接口 同时可附加4个符合GSM 11.11的Sim的卡尺寸SAM卡座；8、状态显示 4个LED指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态；9、打印接口 串行接口1个，可外接串行票据打印机 ；10、存储支持（可选） 提供4MBIT的可读写空间用于用户存储数据用，根据用户需求可定制存储空间空量； 11、操作系统 支持Windows 98、Me、2K、XP、2003下的部分用户二次开发； 12、内部时钟 内部实时时钟； 13、与PC通讯类型 USB接口、RS232； 14、电源 5V,具有过压保护； 15、所遵循的标准 ISO 7816、IS014443、GSM11.11、FCC、ROHS、CE、CCC； 16、其他特性 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台；17、支持在线升级。 | 无 | 深圳、深圳市德卡科技股份有限公司 | 否 | 无 |
| 3 | 高拍仪捷宇ZC-560 | 1、传感器 1/2.5〞CMOS； 2、物理分辨率 2592×1944（500万像素） 3、图像色彩 RGB（24位真彩色） 4、对焦方式 自动对焦 5、视角范围 58度 6、曝光模式 自动/手动 7、白平衡 自动/手动 8、原稿类型 身份证、文档、各类凭证 9、拍摄尺寸 A4纸幅面 10、图片格式 彩色、黑白、灰度 11、图片大小 ≤400K12、图像质量 无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等 常规光线变化不影响图片质量 13、光源 内置环形LED灯 14、信噪比 ≥48dB 15、成像速度 1秒 16、畸变指标 ≤0.5% 17、接口 USB2.0 18、主镜头结构 主镜头可进行四方位微调 19、软件功能 ： | 1、传感器 1/2.5〞CMOS； 2、物理分辨率 2592×1944（500万像素） 3、图像色彩 RGB（24位真彩色） 4、对焦方式 自动对焦 5、视角范围 58度 6、曝光模式 自动/手动 7、白平衡 自动/手动 8、原稿类型 身份证、文档、各类凭证 9、拍摄尺寸 A4纸幅面 10、图片格式 彩色、黑白、灰度 11、图片大小 400K12、图像质量 无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等 常规光线变化不影响图片质量 13、光源 内置环形LED灯 14、信噪比 48dB 15、成像速度 1秒 16、畸变指标0.5% 17、接口 USB2.0 18、主镜头结构 主镜头可进行四方位微调 19、软件功能 ： | 无 | 厦门、福建捷宇电脑科技有限公司 | 否 | 无 |
| 4 | 一体化识别设备德卡M100-ZC | 1、采用32位处理器、内置指示灯，可分别指示电源、卡片操作等工作状态。 2、内置蜂鸣器、1个USB B接口；1个VGA型针口头。 3、可选配支持读磁条卡，支持磁条和存折1、2、3磁道的读写，符合IBM、ISO、ANSI、DIN标准。4、支持1个符合ISO7816标准卡尺寸的接触式大卡座，可读写接触式IC卡；具有卡片短路保护功能；符合EMV和PBOC3.0标准。 5、非接触式读写器 支持ISO14443 TypeA/B标准的感应IC卡，Mifare卡；符合EMV和PBOC3.0标准；A卡读卡距离不小于4cm，B卡读卡距离不小于3cm。 6、金融社保IC卡 可操作金融社保IC卡。 7、二代身份证模块 支持二代身份证的识别和信息读取；符合国家公安部认证；读卡距离不小于2cm。指纹识别模块 可选配指纹识别模块，可采集指纹信息。 8、高拍仪 | 1、采用32位处理器、内置指示灯，可分别指示电源、卡片操作等工作状态。 2、内置蜂鸣器、1个USB B接口；1个VGA型针口头。 3、可选配支持读磁条卡，支持磁条和存折1、2、3磁道的读写，符合IBM、ISO、ANSI、DIN标准。4、支持1个符合ISO7816标准卡尺寸的接触式大卡座，可读写接触式IC卡；具有卡片短路保护功能；符合EMV和PBOC3.0标准。 5、非接触式读写器 支持ISO14443 TypeA/B标准的感应IC卡，Mifare卡；符合EMV和PBOC3.0标准；A卡读卡距离不小于4cm，B卡读卡距离不小于3cm。 6、金融社保IC卡 可操作金融社保IC卡。 7、二代身份证模块 支持二代身份证的识别和信息读取；符合国家公安部认证；读卡距离不小于2cm。指纹识别模块 可选配指纹识别模块，可采集指纹信息。 8、高拍仪 | 无 | 深圳、深圳市德卡科技股份有限公司 | 否 | 无 |
| 5 | 接待受理大屏幕显示设备海尔H50E17 | 1、屏幕尺寸: ≥48英寸 2、分辨率：1080P（1920\*1080） 3、屏幕比例16:9 4、HDMI接口 | 1、屏幕尺寸: 50英寸 2、分辨率：1080P（1920\*1080） 3、屏幕比例16:9 4、HDMI接口 | 无 | 青岛、青岛海尔多媒体有限公司 | CQC17701166249、CEC2018ELP01301830 | 无 |
| 6 | 打印复印一体机1HP 436NDA | 1.产品类型：数码复合机2.颜色类型：黑白 3.最大原稿尺寸：A3 4.自动输稿器：标配，双面自动输稿器 5.接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 6.系统平台：Windows 10/8.1/8/7（32/64bit）/Vista（32bit）/XP SP3（32bit） 7.打印其它性能：激光打印，自动双面打印 | 1.产品类型：数码复合机2.颜色类型：黑白 3.最大原稿尺寸：A3 4.自动输稿器：标配，双面自动输稿器 5.接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 6.系统平台：Windows 10/8.1/8/7（32/64bit）/Vista（32bit）/XP SP3（32bit） 7.打印其它性能：激光打印，自动双面打印 | 无 | 上海、惠普贸易（上海）有限公司 | 否 | 无 |
| 7 | 打印复印一体机2HP 128FN | 黑白激光多功能一体机 打印/复印/扫描/传真 A4 黑白打印速度：20ppm 打印分辨率：600×600dpi 耗材类型：鼓粉一体 | 黑白激光多功能一体机 打印/复印/扫描/传真 A4 黑白打印速度：20ppm 打印分辨率：600×600dpi 耗材类型：鼓粉一体 | 无 | 上海、惠普贸易（上海）有限公司 | 否 | 无 |
| 8 | 笔记本 HP ProBook 440G5 | i5-8250U/4GB/128G+1T/2G/无光驱/WIN10/银色/包鼠 | i5-8250U/4GB/128G+1T/2G/无光驱/WIN10/银色/包鼠 | 无 | 上海、惠普贸易（上海）有限公司 | CQC18701193017、 CEC2018ELP00700823 | 无 |
| 二、办案/办公室设备 |
| 1 | 计算机Acer Veriton D430 | I3-7100/4G/1T/19.5 | I3-7100/4G/1T/19.5 | 无 | 深圳、宏碁股份有限公司 | CQC18701196739、 CEC2018ELP00700959 | 无 |
| 2 | 高拍仪捷宇ZC-560 | 1、传感器 1/2.5〞CMOS； 2、物理分辨率 2592×1944（500万像素） 3、图像色彩 RGB（24位真彩色）4、对焦方式 自动对焦 5、视角范围 58度 6、曝光模式 自动/手动 7、白平衡 自动/手动 8、原稿类型 身份证、文档、各类凭证 9、拍摄尺寸 A4纸幅面 10、图片格式 彩色、黑白、灰度 11、图片大小 ≤400K 12、图像质量 无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等 常规光线变化不影响图片质量 13、光源 内置环形LED灯 14、信噪比 ≥48dB 15、成像速度 1秒 16、畸变指标 ≤0.5% 17、接口 USB2.0 18、主镜头结构 主镜头可进行四方位微调 19、软件功能 ： | 1、传感器 1/2.5〞CMOS； 2、物理分辨率 2592×1944（500万像素） 3、图像色彩 RGB（24位真彩色）4、对焦方式 自动对焦 5、视角范围 58度 6、曝光模式 自动/手动 7、白平衡 自动/手动 8、原稿类型 身份证、文档、各类凭证 9、拍摄尺寸 A4纸幅面 10、图片格式 彩色、黑白、灰度 11、图片大小 400K 12、图像质量 无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等 常规光线变化不影响图片质量 13、光源 内置环形LED灯 14、信噪比 48dB 15、成像速度 1秒 16、畸变指标 0.5% 17、接口 USB2.0 18、主镜头结构 主镜头可进行四方位微调 19、软件功能 ： | 无 | 厦门、福建捷宇电脑科技有限公司 | 否 | 无 |
| 3 | 数码相机佳能SX620 HS | 1．数码相机2020万像素。2．变焦：25倍变焦 3．对焦方式：智能面部优先，自动跟踪对焦，中央 4．显示屏类型：高清屏5．接口参数：支持HDMI 6.存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡 7．电池类型：可充电锂电池 | 1．数码相机2020万像素。2．变焦：25倍变焦 3．对焦方式：智能面部优先，自动跟踪对焦，中央 4．显示屏类型：高清屏5．接口参数：支持HDMI 6.存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡 7．电池类型：可充电锂电池 | 无 | 北京、佳能（中国）有限公司 | 否 | 无 |
| 4 | 执法记录仪瑞尼A432G | 1.拍摄角度：120°-149° 2.操作方式：按键 3.分辨率：1080p 4.功能：夜视加强 5.款式：执法记录仪 | 1.拍摄角度：120°-149° 2.操作方式：按键 3.分辨率：1080p 4.功能：夜视加强 5.款式：执法记录仪 | 无 | 深圳、深圳市华浩电子设备有限公司 | 否 | 无 |
| 5 | 录音笔爱国者R5511 | 1.存储容量：8GB 2.传输接口：USB2.0 3.电池类型：锂电池 4.信噪比：80dB 5.系统语言：中文（默认） 6.录音采样率：32KHz | 1.存储容量：8GB 2.传输接口：USB2.0 3.电池类型：锂电池 4.信噪比：80dB 5.系统语言：中文（默认） 6.录音采样率：32KHz | 无 | 北京、爱国者电子科技有限公司 | 否 | 无 |
| 三、调解室设备 |
| 1 | 计算机Acer Veriton D430 | I3-7100/4G/1T/19.5 | I3-7100/4G/1T/19.5 | 无 | 深圳、宏碁股份有限公司 | CQC18701196739、 CEC2018ELP00700959 | 无 |
| 2 | 打印复印一体机HP 436NDA | 1.产品类型：数码复合机 2.颜色类型：黑白 3.最大原稿尺寸：A3 4.自动输稿器：标配，双面自动输稿器 5.接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 6.系统平台：Windows 10/8.1/8/7（32/64bit）/Vista（32bit）/XP SP3（32bit） 7.打印其它性能：激光打印，自动双面打印 | 1.产品类型：数码复合机 2.颜色类型：黑白 3.最大原稿尺寸：A3 4.自动输稿器：标配，双面自动输稿器 5.接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 6.系统平台：Windows 10/8.1/8/7（32/64bit）/Vista（32bit）/XP SP3（32bit） 7.打印其它性能：激光打印，自动双面打印 | 无 | 上海、惠普贸易（上海）有限公司 | 否 | 无 |
| 3 | 液晶显示器AOC 207LM | 产品类型：≥20英寸LED显示器，广视角显示器支持通过VGA接口传输1080P图像。 | 产品类型： 20英寸LED显示器，广视角显示器支持通过VGA接口传输1080P图像。 | 无 | 福州、福建捷联电子有限公司 | CQC16701146501、CEC00791420114679115161W | 无 |
| 四、监督室/院长室设备 |
| 1 | 监督室大屏幕显示设备海尔H50E17 | 1、屏幕尺寸: ≥48英寸2、分辨率：1080P（1920\*1080） 3、屏幕比例16:9 4、HDMI接口 | 1、屏幕尺寸: 50英寸2、分辨率：1080P（1920\*1080） 3、屏幕比例16:9 4、HDMI接口 | 无 | 青岛、青岛海尔多媒体有限公司 | CQC17701166249、CEC2018ELP01301830 | 无 |
| 2 | 解码器科达KDM2510-D01F | 四路以上画面输出解码 | 四路画面输出解码 | 无 | 苏州、苏州科达科技股份有限公司 | 否 | 无 |
| 五、走廊显示设备 |
| 1 | 庭审排期及庭审信息大屏幕显示设备海尔H50E17 | 1、屏幕尺寸: ≥48英寸 2、分辨率：1080P（1920\*1080） 3、屏幕比例16:9 4、HDMI接口 | 1、屏幕尺寸: 50英寸 2、分辨率：1080P（1920\*1080） 3、屏幕比例16:9 4、HDMI接口 | 无 | 青岛、青岛海尔多媒体有限公司 | CQC17701166249、CEC2018ELP01301830 | 无 |
| 六、数字化仲裁庭（庭审录播系统） |
| 1 | 高清仲裁主机科达SVR2916-RS02 | 1、采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高； 2、主机为高集成度一体化设备，集成视频矩阵、音频矩阵、刻录光驱、画面分割合成器、高清编解码器、中控系统于一体； 3、内置不低于7寸大小触摸液晶屏，分辨率不低于800\*480，可显示合成画面，可通过触控实现设备配置； 4、采用H.264视频编码格式，支持1080P分辨率的前端接入；5、视频输入插卡式设计,支持不少于4路HD-SDI摄像机接口； 6、支持2/3/4等多种画面合成方式，合成画面分辨率支持1080P、720P； 7、支持远端法庭图像与音频的接入能力，不少于2路远端画面显示在合成画面中；8、支持证据展示功能，可以在多个证据源之间切换展示，证据图像可以叠加到合成画面中； 9、不少于6个VGA、1个HDMI视频输入接口；不少于10个VGA，2个HDMI视频输出接口； 10、不少于10个Mic in，4个Line in音频输入接口；不少于2个Line out，2个Audio out音频输出接口；11、不少于4个RS232，4个RS485监听、控制串口；2个红外发射端口，具备红外学习功能； 12、设备支持AAC\_LC音频编码格式，音频采样率不小于48KHz； 13、支持MP4、ASF视频存储格式，AAC、M4A音频存储格式； 14、支持法庭设备集中控制功能，包括控制法庭现场摄像机、实物展台、DVD、电源时序器、电视机、空调等； 15、提供至少2个千兆自适应网口，能够实现法庭内外网穿越； 16、提供不少于2个USB接口，符合USB2.0标准； 17、提供不少于2个SATA硬盘接口，单块硬盘支持不小于2T； 18、视频转发机制基于RTSP协议；视频录制编码格式：MP4、ASF； 19、支持录像文件hash值校验功能，通过播放器播放可以进行校验，提示录像是否被篡改； 20、内置不少于2个DVD刻录机，也可以扩展为2个蓝光刻录机，支持双光盘同步刻录，能够实现法庭现场刻录或事后补录； 21、支持换盘续刻，庭审中途更换新光盘，可以识别上张光盘停止刻录的时间点，在新光盘中继续刻录的功能；当光盘刻录出错后，放入新的光盘，能自动重刻，光盘数据内容完整，无数据丢失； 22、支持刻录时在光盘中集成播放器，放入PC光驱中，无需安装特定软件能自动播放；23、支持接入视频会议终端，满足不同类型远程开庭、远程提讯的应用； 24、支持多方远程开庭功能，庭审主机同时接入不少于2路不同法庭、看守所的主机、会议终端或编码器； 25、主机支持回声抵消、啸叫抑制功能； 26、支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录。27、支持故障告警，如前端掉线、硬盘读写出错、光盘刻录出错等，需进行故障告警；28、主机离线状态下，主机仍可开庭运行，进行庭审同步录音录像、法庭控制等功能操作； ★29、投标人应提供与河南省劳动人事争议调解仲裁系统软件开发厂家（泽达软件）开具的集成对接匹配证明文件。 | 1、采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高； 2、主机为高集成度一体化设备，集成视频矩阵、音频矩阵、刻录光驱、画面分割合成器、高清编解码器、中控系统于一体； 3、内置7寸大小触摸液晶屏，分辨率不低于800\*480，可显示合成画面，可通过触控实现设备配置； 4、采用H.264视频编码格式，支持1080P分辨率的前端接入；5、视频输入插卡式设计,支持4路HD-SDI摄像机接口； 6、支持2/3/4等多种画面合成方式，合成画面分辨率支持1080P、720P； 7、支持远端法庭图像与音频的接入能力， 2路远端画面显示在合成画面中；8、支持证据展示功能，可以在多个证据源之间切换展示，证据图像可以叠加到合成画面中； 9、6个VGA、1个HDMI视频输入接口； 10个VGA，2个HDMI视频输出接口； 10、10个Mic in，4个Line in音频输入接口； 2个Line out，2个Audio out音频输出接口；11、4个RS232，4个RS485监听、控制串口；2个红外发射端口，具备红外学习功能； 12、设备支持AAC\_LC音频编码格式，音频采样率不小于48KHz； 13、支持MP4、ASF视频存储格式，AAC、M4A音频存储格式； 14、支持法庭设备集中控制功能，包括控制法庭现场摄像机、实物展台、DVD、电源时序器、电视机、空调等； 15、提供2个千兆自适应网口，能够实现法庭内外网穿越； 16、提供2个USB接口，符合USB2.0标准； 17、提供2个SATA硬盘接口，单块硬盘支持不小于2T； 18、视频转发机制基于RTSP协议；视频录制编码格式：MP4、ASF； 19、支持录像文件hash值校验功能，通过播放器播放可以进行校验，提示录像是否被篡改； 20、内置2个DVD刻录机，也可以扩展为2个蓝光刻录机，支持双光盘同步刻录，能够实现法庭现场刻录或事后补录； 21、支持换盘续刻，庭审中途更换新光盘，可以识别上张光盘停止刻录的时间点，在新光盘中继续刻录的功能；当光盘刻录出错后，放入新的光盘，能自动重刻，光盘数据内容完整，无数据丢失； 22、支持刻录时在光盘中集成播放器，放入PC光驱中，无需安装特定软件能自动播放；23、支持接入视频会议终端，满足不同类型远程开庭、远程提讯的应用； 24、支持多方远程开庭功能，庭审主机同时接入2路不同法庭、看守所的主机、会议终端或编码器； 25、主机支持回声抵消、啸叫抑制功能； 26、支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录。27、支持故障告警，如前端掉线、硬盘读写出错、光盘刻录出错等，需进行故障告警；28、主机离线状态下，主机仍可开庭运行，进行庭审同步录音录像、法庭控制等功能操作； 29、投标人提供与河南省劳动人事争议调解仲裁系统软件开发厂家（泽达软件）开具的集成对接匹配证明文件。 | 无 | 苏州、苏州科达科技股份有限公司 | 否 | 无 |
| 2 | 球型摄像机（1080P SDI）科达IPC421-F120-N0 | 1、总体要求:设备应为高清高速球型网络摄像机，应采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定2、传感器要求:（1）设备应采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。（2）.设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3、音视频要求:（1）设备应支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。（2）设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB.（3）支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/3秒。（4）设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。（5）设备最大应支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。（6）设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC\_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 4、云台要求: 设备应支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 5、功能要求: （1）设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。（2）设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。（3）设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。（4）设备应支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。（5）设备应支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（6）设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。（7）设备应支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息（8）设备应支持在丢包率为10%的网络环境下正常显示监视画面。支持客户端发送1000个数据，重复3次，每次丢包数应小于1个。（9）设备应支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸抓拍智能分析功能。 6、接口要求: 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。7、防护要求: 设备应能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 1、总体:设备为高清高速球型网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定2、传感器:（1）设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。（2）.设备的最低照度为0.001Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3、音视频:（1）设备支持20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。（2）设备的图像水平中心分辨力1100TVL，信噪比58dB，灰度等级11级，延时110ms，动态范围不小于102dB.（3）支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/3秒。（4）设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。（5）设备支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。（6）设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC\_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 4、云台: 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 5、功能: （1）设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。（2）设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。（3）设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。（4）设备支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。（5）设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（6）设备支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。（7）设备支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息（8）设备支持在丢包率为10%的网络环境下正常显示监视画面。支持客户端发送1000个数据，重复3次，每次丢包数小于1个。（9）设备支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸抓拍智能分析功能。 6、接口: 设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。7、防护: 设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 无 | 苏州、苏州科达科技股份有限公司 | 否 | 无 |
| 3 | 枪型摄像机（1080P SDI）科达IPC2252-FN-ZC | 1、总体要求: 设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2、传感器要求:（1）设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白） 3、镜头要求:设备应具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选 4、音视频要求: （1）设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码。（2）支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。（3）设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤110ms。 5、功能特性:（1）支持超宽动态功能，动态范围不低于100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。（2）支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。（3）设备内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 6、智能要求:（1）设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能（2）设备应具备人脸抓拍功能，对设定区域内的行人进行人脸检测和跟踪，并将检测到的人脸抓拍图片。 7、接口要求:设备具备1×RJ45、1×DC12V接口。8、防护要求:（1）设备应满足IP67级防护要求。（2）设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口≥6KV。（3）设备应能在DC12V±35%范围内正常工作。（4）设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能 | 1、总体: 设备为高清红外防水枪型网络摄像机，采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2、传感器:（1）设备采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度为0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白） 3、镜头:设备具备焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm内置镜头可选4、音视频: （1）设备采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码。（2）支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。（3）设备满足图像信噪比57dB，图像清晰度1000TVL，亮度等级11级，图像延时110ms。 5、功能特性:（1）支持超宽动态功能，动态范围100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。（2）支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。（3）设备内置红外补光，红外照射距离不低于80米。支持SmartIR功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 6、智能:（1）设备具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能（2）设备具备人脸抓拍功能，对设定区域内的行人进行人脸检测和跟踪，并将检测到的人脸抓拍图片。 7、接口:设备具备1×RJ45、1×DC12V接口。8、防护:（1）设备满足IP67级防护要求。（2）设备满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电8KV，接触放电6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口6KV。（3）设备能在DC12V±35%范围内正常工作。（4）设备满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能 | 无 | 苏州、苏州科达科技股份有限公司 | 否 | 无 |
| 4 | 枪机电源适配器XED-SW2011FS | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 1.25A.100-240V AC输入，12V DC输出。 | 无 | 深圳、深圳市小耳朵电源有限公司 | 否 | 无 |
| 5 | 枪机支架DH-PFB120WS | 枪机小支架，吊装、壁装。 | 枪机小支架，吊装、壁装。 | 无 | 杭州、浙江大华技术股份有限公司 | 否 | 无 |
| 6 | 鹅颈话筒海天HT-D48 | 1、电容式,心型指向 2、频率响应：20Hz-18KHz, 3、输出阻抗（欧姆）：75Ω, 4、灵敏度：-40dB±2dB, 5、供电电压：DC3V/幻象48V, 6、有效适音距离: 45cm, 7、咪管长度：410mm, 8、咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公,9、单支话筒重量：0.78KG, 10、电池连续使用时间：24小时（7号电池), 11、抗手机、电磁、高频干扰。 | 1、电容式,心型指向 2、频率响应：20Hz-18KHz, 3、输出阻抗（欧姆）：75Ω, 4、灵敏度：-40dB±2dB, 5、供电电压：DC3V/幻象48V, 6、有效适音距离: 45cm, 7、咪管长度：410mm, 8、咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公,9、单支话筒重量：0.78KG, 10、电池连续使用时间：24小时（7号电池), 11、抗手机、电磁、高频干扰。 | 无 | 恩平、恩平市海天电子科技有限公司 | 否 | 无 |
| 7 | 实物展台鸿合v700 | 物证展示台 300万像素，整机220倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出 | 物证展示台 300万像素，整机220倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出 | 无 | 深圳、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 否 | 无 |
| 8 | 射频中控屏科达SVR-TS800 | 射频中控系统（含射频触控屏和射频接收器），射频433MHz信号传输。触控屏采用高分辨率8寸16位真彩TFT液晶屏；分辨率不低于800\*600像素；内置电池，正常使用时间不低于8小时。 | 射频中控系统（含射频触控屏和射频接收器），射频433MHz信号传输。触控屏采用高分辨率8寸16位真彩TFT液晶屏；分辨率800\*600像素；内置电池，正常使用时间不低于8小时。 | 无 | 苏州、苏州科达科技股份有限公司 | 否 | 无 |
| 9 | 电源时序器科达SVR-PW08 | 控制路数8路，总容量220V/20A，每路插座最大输出电流10A，时序间隔2-3秒，支持RS232控制。 | 控制路数8路，总容量220V/20A，每路插座最大输出电流10A，时序间隔2-3秒，支持RS232控制。 | 无 | 苏州、苏州科达科技股份有限公司 | 否 | 无 |
| 10 | 功放湖山XY100 | 1、两组音源输入，两路话筒输入。 2、一组前置录音输出及A、B组功率输出。 3、本机设置反馈、混响功能。 4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节，带话筒中控接口。 5、话筒插口自带+6V幻像直流电源。 7、采用功率放大器过载保护装置电路、功率放大器短路保护装置。 8、额定功率：立体声2×60W/8Ω ； 9、频率响应： 20Hz-20KHz +1/-3dB ； 10、额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB ，话筒 -34dB±1dB ； 11、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB ； 12、线路输出： L/R 0dB ； 13、失真度： 0.5% ；14、信噪比（A计权）：80dB ； 15、额定电源电压：交流220V /50Hz ； | 1、两组音源输入，两路话筒输入。 2、一组前置录音输出及A、B组功率输出。 3、本机设置反馈、混响功能。 4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节，带话筒中控接口。 5、话筒插口自带+6V幻像直流电源。 7、采用功率放大器过载保护装置电路、功率放大器短路保护装置。 8、额定功率：立体声2×60W/8Ω ； 9、频率响应： 20Hz-20KHz +1/-3dB ； 10、额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB ，话筒 -34dB±1dB ； 11、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB ； 12、线路输出： L/R 0dB ； 13、失真度： 0.5% ；14、信噪比（A计权）：80dB ； 15、额定电源电压：交流220V /50Hz ； | 无 | 成都、四川湖山电器有限责任公司 | 否 | 无 |
| 11 | 音箱湖山HY100 | 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：60W 3、最大功率：120W 4、有效频率范围（-6dB）：80 Hz -18KHz 5、灵敏度：89dB /w/m 6、连续声压级：107dB 7、最大声压级：113dB | 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：60W 3、最大功率：120W 4、有效频率范围（-6dB）：80 Hz -18KHz 5、灵敏度：89dB /w/m 6、连续声压级：107dB 7、最大声压级：113dB | 无 | 成都、四川湖山电器有限责任公司 | 否 | 无 |
| 12 | 书记员电脑Acer Veriton D430 | i5-7400/4/1T/19.5 | i5-7400/4/1T/19.5 | 无 | 深圳、宏碁股份有限公司 | CQC18701196739、 CEC2018ELP00700959 | 无 |
| 13 | 大屏幕显示设备海尔H50E17 | 1、屏幕尺寸: ≥48英寸 2、分辨率：1080P（1920\*1080） 3、屏幕比例16:9 4、HDMI接口 | 1、屏幕尺寸: 50英寸 2、分辨率：1080P（1920\*1080） 3、屏幕比例16:9 4、HDMI接口 | 无 | 青岛、青岛海尔多媒体有限公司 | CQC17701166249、CEC2018ELP01301830 | 无 |
| 14 | 显示器桌面支架瑞思美 12-24英寸触摸屏折叠底座 | 适合仲裁庭现场使用，角度可调节至水平，避免显示器遮挡人脸。 | 适合仲裁庭现场使用，角度可调节至水平，避免显示器遮挡人脸。 | 无 | 瑞安、瑞安市三美贸易有限公司 | 否 | 无 |
| 15 | 液晶显示器AOC 207LM | 产品类型：≥20英寸LED显示器，广视角显示器支持通过VGA接口传输1080P图像。 | 产品类型： 20英寸LED显示器，广视角显示器支持通过VGA接口传输1080P图像。 | 无 | 福州、福建捷联电子有限公司 | CQC16701146501、CEC00791420114679115161W | 无 |
| 16 | 机柜阳光SUN-6618B | 1米网络机柜，前后双开门，方便安装调试。 | 1米网络机柜，前后双开门，方便安装调试。 | 无 | 霸州、霸州市阳光电子设备有限公司 | 否 | 无 |
| 17 | 交换机H3C S1224F | 24口千兆交换机 | 24口千兆交换机 | 无 | 杭州、新华三技术有限公司 | 否 | 无 |
| 18 | 打印机HP 436NDA | 1.产品类型：数码复合机2.颜色类型：黑白3.最大原稿尺寸：A34.自动输稿器：标配，双面自动输稿器 5.接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）6.系统平台：Windows 10/8.1/8/7（32/64bit）/Vista（32bit）/XP SP3（32bit）7.打印其它性能：激光打印，自动双面打印 | 1.产品类型：数码复合机2.颜色类型：黑白3.最大原稿尺寸：A34.自动输稿器：标配，双面自动输稿器 5.接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）6.系统平台：Windows 10/8.1/8/7（32/64bit）/Vista（32bit）/XP SP3（32bit）7.打印其它性能：激光打印，自动双面打印 | 无 | 上海、惠普贸易（上海）有限公司 | 否 | 无 |
| 19 | 集成服务费现场国标定制 | 含线缆、安装辅材、线路铺设、设备安装、与省网、市网联接调试（数量必须满足用户实际需求、如有出入用户不再追加任何费用，如需要可看场地）。 | 含国标线缆、安装辅材、线路铺设、设备安装、与省网、市网联接调试（数量满足用户实际需求、如有出入用户不再追加任何费用）。 | 无 | 开封、开封市朝阳科技有限公司 | 否 | 无 |