|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 规格型号 | 数量 | 报价 |
| 1 | 办公桌单人位 | 1600\*600\*7801、面材：优质MFC饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 2、基材：优质E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、封边：进口ABS封边，铅、汞、铬等重金属含量为0，激光封边。 5、其它：桌一侧含板式固定柜，含有抽屉带置物台，文件斗。 | 张 | 42 |  |
| 2 | 办公桌单人位 | 1400\*600\*7801、面材：优质MFC饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 2、基材：优质E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、封边：进口ABS封边，铅、汞、铬等重金属含量为0，激光封边。 5、其它：桌下含板式固定柜。 | 张 | 48 |  |
| 3 | 办公座椅 | 木质软包椅子办公椅1、面材：优质PU皮，耐磨性强、透气性好、光泽持久、富有韧性，耐撕裂力为≥30N。 2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³，回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。3、脚架：实木脚架，面贴天然木皮，与阅览桌相同油漆涂饰，保证色泽一致。 | 把 | 90 |  |
| 4 | 大厅接待椅 | ABS上座加铝合金架及支脚，符合人体功能学，椅子伸缩性强，可固定位置。因长期使用保证使用寿命，要求材质质量符合国家相关行业标准。 | 把 | 50 |  |
| 5 | 档案柜 | 矮柜（定制款型）根据现场实际尺寸合理分布要求上部为档案存放区域下部为对开门设计，配备优质五金配件及合页。1、面材：优质MFC饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 2、基材：优质E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、封边：进口ABS封边，铅、汞、铬等重金属含量为0，激光封边。  | 台 | 48 |  |
| 6 | 五节档案柜 | 980\*390\*400全钢型五截档案柜，材质壁厚要求主材使用0.7厚钢板制作而成，辅材0.6厚钢板制作。分体式，每组单独成柜，便于使用者随时拆分，灵活使用。 | 台 | 15 |  |
| 7 | 四楼大会议室主席台桌 | 795\*450\*780（每组四张桌子两组八张单体主席桌）1、面材：纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨。 2、基材：优质E1优质板材，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ，吸水膨胀率≤10%；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、油漆：优质水性油漆，五底三面工艺，硬度达到H级，耐磨、耐高温、耐腐蚀、色泽美观；苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、铬含量为0。 4、胶水：优质水基型胶黏剂，粘性强；苯含量为0，甲醛含量≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤80g/L。 | 组 | 2 |  |
| 8 | 四楼大会议室主席台座椅 | 优质平头主席台座椅（根据现场尺寸定做）1、面材：优质环保皮，耐磨性强、透气性好，耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为0。2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³，回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。3、气压棒：进口优质气压棒，99%纯度氮气填充，30万次循环寿命。 4、椅脚：实木制作 | 把 | 16 |  |
| 9 | 四楼大会议用连排椅 | 根据使用要求改为定制款型站脚：优质A级冷轧1.8厚35\*80椭圆管油压成形！脚板：优质A级2.0冷轧板(鞍钢)油压成形.台面：采用多层优质旋切木皮经模具热压成型，板面压，四周PVC封边，防潮、耐用；厚度16mm。（可做活动式后置写字板厚度为12mm）背板：采用1.5厚钢网冲压或多层板成型，背板上下定位封边冷轧钢框架固定，表面作防氧化处理后高温喷涂处理.美观耐用。座板：采用多层优质旋切木皮经模具热压成型，厚度不小于16mm,美观大方！外包海绵软包，面料用台湾颐达公司高档麻绒面料（颜色可根据客户需求定制）书网：优质实心圆钢，经冲压、焊接成型 五金件：优质冷轧高碳钢油压焊制成形金属：座椅的所有冷轧钢金属表面均经喷沙除锈处理，静电喷塑，附着力极强，抗腐蚀，光洁度好，美观座板翻转：重力回复机构，永不失效。 | 位 | 148 |  |
| 10 | 四楼中会议室主席台桌 | 4800\*600\*780每组三张主席台桌组成1、面材：纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨。 2、基材：优质E1优质板材，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ，吸水膨胀率≤10%；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、油漆：优质水性油漆，五底三面工艺，硬度达到H级，耐磨、耐高温、耐腐蚀、色泽美观；苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、铬含量为0。 4、胶水：优质水基型胶黏剂，粘性强；苯含量为0，甲醛含量≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤80g/L。 | 组 | 1 |  |
| 11 | 四楼中会议室主席台座椅 | 优质平头主席台座椅（根据现场尺寸定做）1、面材：优质环保皮，耐磨性强、透气性好，耐汗渍，长期不变色，甲醛含量为0。2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³，回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。3、气压棒：进口优质气压棒，99%纯度氮气填充，30万次循环寿命。 4、椅脚：实木制作 | 把 | 6 |  |
| 12 | 四楼中会议室条形桌 | 1200\*400\*7801、面材：纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好。 2、基材：优质E1级密度板，甲醛释放量≤0.124mg/m³ ，吸水膨胀率≤10%；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、油漆：优质水性油漆，五底三面工艺，硬度达到H级，耐磨、耐高温、耐腐蚀、色泽美观；苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、铬含量为0。 4、胶水：优质水基型胶黏剂，粘性强；苯含量为0，甲醛含量≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤80g/L。 | 张 | 30 |  |
| 13 | 四楼中会议室座椅 | 木质软包椅子办公椅1、面材：优质PU皮，耐磨性强、透气性好、光泽持久、富有韧性，耐撕裂力为≥30N。 2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³，回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。3、脚架：实木脚架，面贴天然木皮，与阅览桌相同油漆涂饰，保证色泽一致。 | 把 | 60 |  |
| 14 | 阅览室桌 | 2400\*1200\*780（新型阅览桌）1、面材：优质MFC饰面，纹理清晰自然、表面平整光滑、耐划伤、耐腐蚀、阻燃效果好。 2、基材：优质E1级刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，吸水膨胀率≤5%；板面握螺钉力≥1700N；经防虫、防潮、防腐处理，强度高、不变形。 3、封边：进口ABS封边，铅、汞、铬等重金属含量为0，激光封边。 4、横梁、拉杆：钢制框架，壁厚1.2mm，表面静电粉末喷涂处理，不产生挥发性气味，喷涂过程中不出现流淌现象，附着力度强，耐腐蚀、耐磨能力强。5、接头：表面镜面电镀处理，表面光亮、品质高，装饰性好，镀层均匀、无杂质，表面保护层强度高，具有较强的耐磨性和耐划伤能力。6、脚架：脚为异型T字形，壁厚2.0mm，带调节脚，能吸收地面不平。 | 张 | 2 |  |
| 15 | 阅览室椅 | 木质软包椅子办公椅1、面材：优质PU皮，耐磨性强、透气性好、光泽持久、富有韧性，耐撕裂力为≥30N。 2、泡棉：优质一体成型泡棉，密度≥50kg/m³，回弹性≥50%，长期不变形且座感舒适。3、脚架：实木脚架，面贴天然木皮，与阅览桌相同油漆涂饰，保证色泽一致。 | 把 | 20 |  |
| 16 | 图书架 | 钢制书柜阅览报刊柜，上部存放图书，下层存放报纸书刊及读物的新型书架。 | 台 | 6 |  |
| 17 | 一楼餐厅餐桌 | 连排椅四人位桌面120\*60，防火板，2.5厚，椅面曲木椅，曲木椅的宽38。深42。高40，支架50\*50圆管1.5厚桌子高75，凳子高43。 | 张 | 20 |  |
| 18 | 值班室实木上下铺 | 实木床根据传达室具体摆放位置，经协商后现在制作。 | 张 | 1 |  |
| 19 | 接待厅创意座位 | M凳（玻璃钢材质）3000\*1500\*420创意型新型座椅。玻璃钢材质！符合相应环保要求。核心产品（提供产品省级以上检测报告及SGS质量监测报告复印件加盖生产厂家公章） | 张 | 2 |  |
| 20 | 新型休息座位4人位 | L型凳（玻璃钢材质）创意型新型座椅。玻璃钢材质！符合相应环保要求。 | 张 | 2 |  |
| 21 | 新型信息座6人位 | 麻花凳（玻璃钢材质）3200\*400\*400创意型新型座椅。玻璃钢材质！符合相应环保要求。 | 张 | 5 |  |
|  | 合计 |  |  |