**开封市纪委监察委LED大屏及附属操控设备采购项目**

**变更公告**

项目名称：开封市纪委监察委LED大屏及附属操控设备采购项目

项目编号：汴财谈（2018）137号

1. **变更内容如下：**
2. 开封市纪委监察委LED大屏及附属操控设备采购项目竞争性谈判文件“第五章 谈判内容及要求”中的部分内容由原：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **控制系统** | **2** | **独立主控** | **独立主控:1920×1200点，四网口或四光纤口输出，控制系统必须支持逐点校正控制系统并提供该项功能的登记证书，提供LED显示屏智能配屏工具软件著作权登记证书，提供LED显示屏双主控冗余系统专利证书、提供厂家授权书和售后服务承诺函** | **2** | **台** |
| **4** | **多画面视频处理器** | **设备应为纯硬件FPGA架构,CrossPoint全总线交换技术,背板等效带宽,不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题;4路高清视频信号（HDMI/DVI）输入带开窗、漫游、叠加功能，能实现任意拼接组合。** | **1** | **台** |

**现变更为：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **屏体** | **编号** | **物品名称** | **尺寸、规格** | **数量** | **单位** |
| **控制系统** | **2** | **独立主控** | **独立主控:1920×1200点，四网口或四光纤口输出，控制系统必须支持逐点校正控制系统并提供该项功能的登记证书，提供厂家授权书和售后服务承诺函** | **2** | **台** |
| **4** | **多画面视频处理器** | **设备应为纯硬件FPGA架构,CrossPoint全总线交换技术,背板等效带宽,不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题;**  **系统内置解码能力应不小于256路1080P视频同时解码能力或512路720P或10001152路以上D1分辨率同时解码能力，解码分辨率支持1080P/720P/D1/CIF等；**  **支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms；**  **支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示；**  **提供第三方检测报告加盖厂家公章。** | **1** | **台** |

2、开封市纪委监察委LED大屏及附属操控设备采购项目竞争性谈判文件原电子谈判响应文件上传截止时间和纸质谈判响应文件递交截止时间、谈判时间等有关内容，全部由原2018年10月9日10时30分（北京时间），现变更为2018年10月12日10时00分（北京时间）；其他内容不变，特此通知！

**二、发布变更公告的媒介**

本次谈判变更公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

**三、联系方式：**

采 购 人：中国共产党开封市纪律检查委员会

联 系 人：杨先生

电  话：0371-23876336

地  址：开封市老开大市直机关办公区5号楼

招标代理：北京建智达工程管理股份有限公司

联 系 人：潘女士

电  话：0371-22911333

地  址：开封市鼓楼区大庆路大王屯小区A区4排3号