|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：县街幼儿园修缮工程 | 标段： | 第 1 页 共 4 页 |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金 额(元)** |
| **综合单价** | **合 价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  |  | 教室内粉刷 |  |  |  |  | 　 |  |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:教室内墙面2.抹灰层种类:砂浆抹面 | m2 | 475.56 |  | 　 |  |
| 2 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:教室内天棚面2.抹灰层种类:砂浆抹面 | m2 | 550.98 |  | 　 |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙2.砂浆类型：混合砂浆抹灰3.面层：乳胶漆 | m2 | 475.56 |  | 　 |  |
| 4 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土顶板2.抹灰厚度、材料种类:混合砂浆 | m2 | 550.98 |  | 　 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 　 |  |
|  |  | 卫生间粉刷 |  |  |  |  | 　 |  |
| 1 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:卫生间内墙面2.抹灰层种类:砂浆抹面 | m2 | 73.68 |  | 　 |  |
| 2 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:卫生间内天棚面2.抹灰层种类:砂浆抹面 | m2 | 46.17 |  | 　 |  |
| 3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙2.砂浆类型：混合砂浆抹灰3.面层：乳胶漆 | m2 | 73.68 |  | 　 |  |
| 4 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土顶板2.抹灰厚度、材料种类:混合砂浆 | m2 | 46.17 |  | 　 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 　 |  |
|  |  | 外墙面粉刷 |  |  |  |  | 　 |  |
| 1 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:外墙面2.抹灰层种类:砂浆抹面 | m2 | 450.7 |  | 　 |  |
| **本页小计** | 　 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：县街幼儿园修缮工程 | 标段： | 第 2 页 共 4 页 |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金 额(元)** |
| **综合单价** | **合 价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 2 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙2.砂浆类型：水泥砂浆抹灰3.面层：真石漆4.部位，前立面及西山墙 | m2 | 360.3 | 　 | 　 |  |
| 3 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙2.砂浆类型：水泥砂浆抹灰3.面层：乳胶漆4.部位：东山墙 | m2 | 90.4 | 　 | 　 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 　 | 　 |  |
|  |  | 台阶 |  |  |  | 　 | 　 |  |
| 1 | 011602001001 | 台阶拆除 | 1.混凝土台阶拆除 | m3 | 1.1 | 　 | 　 |  |
| 2 | 010507004001 | 台阶 | 1.素土夯实2.300厚3:7灰土3.30厚混凝土台阶，随打随抹 | m2 | 6.32 | 　 | 　 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 　 | 　 |  |
|  |  | 围墙重建 |  |  |  | 　 | 　 |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:东侧围墙2.砌体材质:实心砖墙3.拆除高度:3m4.拆除土台：2.4\*3\*.05 | m3 | 10.15 | 　 | 　 |  |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖2.墙体类型:实心砖围墙 | m3 | 6.55 | 　 | 　 |  |
| 3 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙2.砂浆类型：水泥砂浆抹灰3.部位：围墙 | m2 | 27.3 | 　 | 　 |  |
| 4 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 |  | m2 | 43.77 | 　 | 　 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 　 | 　 |  |
|  |  | 钢制楼梯 |  |  |  | 　 | 　 |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:2m 内3.人工挖基坑 | m3 | 75.82 | 　 | 　 |  |
| **本页小计** | 　 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：县街幼儿园修缮工程 | 标段： | 第 3 页 共 4 页 |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金 额(元)** |
| **综合单价** | **合 价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 2 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.53 | 　 | 　 |  |
| 3 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.07 | 　 | 　 |  |
| 4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.73 | 　 | 　 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:素土 | m3 | 58.49 | 　 | 　 |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢18以内 | t | 0.447 | 　 | 　 |  |
| 7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢18以内 | t | 0.107 | 　 | 　 |  |
| 8 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 | t | 0.086 | 　 | 　 |  |
| 9 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:H型刚柱2.钢材品种、规格:HN350\*175\*7\*113.制作、安装 | t | 4.168 | 　 | 　 |  |
| 10 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:H型刚柱2.钢材品种、规格:HN350\*175\*7\*11 | t | 2.602 | 　 | 　 |  |
| 11 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:4厚花纹钢2.钢梯形式:踏步式 | t | 2.01 | 　 | 　 |  |
| 12 | 010606009001 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格:钢管护栏 | t | 1.2 | 　 | 　 |  |
| 13 | 011405001001 | 金属面油漆 |  | t | 9.98 | 　 | 　 |  |
| 14 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:预埋螺栓 | t | 0.123 | 　 | 　 |  |
| 15 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1.东侧钢棚拆除 | 项 | 1 | 　 | 　 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 　 | 　 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| **本页小计** | 　 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：县街幼儿园修缮工程 | 标段： | 第 4 页 共 4 页 |
| **合 计** | 　 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |